**Scantech ID SD380 USB POS Connection**

**Включение и выключение режима работы сканера SD380 USB с кассовым аппаратом MG-V545T.02.**

* **POS Connection \_Enable для включения режима.**

Сосканируйте по очереди штрихкоды. Можете проводить процедуру при подключенном сканере к кассовому аппарату.

|  |
| --- |
| Start Configuration  Start |
| USB HID KBW ON |
| End Configuration  End |
| Save Parameters  Save |

\*Желательно, после включения режима, выдернуть и вставить заново кабель USB для полной инициализации данного режима. В данном режиме с персональным компьютером работать не будет.

Данная функция реализована в версиях сканеров выше S32V7.03.20A0900 2017.09.13

* **POS Connection \_Disable для выключения режима**

Для выключения режима POS Connection сосканируйте по очереди штрихкоды на странице.

Во избежание ложных чеков проводить сканирование при подключении сканера к кассовому аппарату не рекомендуется.

|  |
| --- |
| Start Configuration  Start |
| USB HID KBW OFF |
| End Configuration  End |
| Save Parameters  Save |

\* Желательно, после включения режима, выдернуть и вставить заново кабель USB для полной инициализации данного режима. В данном режиме с кассовым аппаратом работать не будет.